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《润辉生物技术（威海）有限公司乙酰化透明质酸钠研发项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，依据环评结论，批复如下：

  一、该项目位于威海市南海新区滨海路北、龙海路东（润辉生物技术（威海）有限公司厂区内）。项目主要从事乙酰化透明质酸钠的研发试验，研发的实验品产出量100kg/a，用于检测、留样考察及特定人群试验使用。项目总投资110万元，其中环保投资10万元。

该项目环境影响报告表由威海蓝润检测科技有限公司编写，符合生态环境部《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》及配套文件的要求。根据环评结论，项目已在山东省投资项目在线审批监管平台备案（项目代码：2604-371007-89-01-578079），符合国家产业政策，符合威海市生态环境分区管控要求，选址符合相关规划要求。在全面落实报告表提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。从环境保护的角度分析，原则同意报告表的结论。
二、在项目的生产过程中，要全面落实报告表中提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

1、落实大气污染防治措施。项目投料废气、反应罐废气、沉淀罐废气、板框压滤废气等经有效收集后通过碱喷淋塔+活性炭吸附处理，处理后的废气经15m高的排气筒（DA010）排放，确保VOCs达到《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1Ⅱ时段限值要求，颗粒物排放浓度达到《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区限值要求，硫酸雾达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。危险废物贮存库产生的废气经集气装置收集后统一由现有的1套“活性炭吸附”装置处理，处理后的废气经15m高的排气筒排放（DA009），确保VOCs达到《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段限值要求，硫化氢、氨气、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。现有污水处理站收集的废气经现有的“碱喷淋+活性炭吸附”处理，处理后的废气经20m高的排气筒（DA003）排放，确保VOCs、硫化氢、氨气、臭气浓度达到《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1标准要求。
采取以上措施后，厂界颗粒物、硫酸雾无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB14554-93）表2无组织监控浓度限值要求，VOCs无组织排放浓度达到《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值标准要求、《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2限值要求及《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37 3161-2018)表2限值要求，氨气、硫化氢、臭气浓度达到《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37 3161-2018）表2限值要求及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求，确保不对周围环境产生影响。

项目建成后，新增颗粒物、VOCs有组织排放量分别为0.01064t/a、0.00002t/a。
2、落实水污染防治措施。项目生活污水和生产废水要经厂区污水处理站处理，处理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及修改单、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及污水处理厂的进水水质标准要求，经市政污水管网排入文登市康达环保水务有限公司集中处理。
3、落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对主要噪声源采取减振、消声、隔音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用。一般原料废包装等一般固体废物分类收集后出售给废品回收单位回收综合利用，一般固体废物暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求。危化品废包装、废活性炭等危险废物的收集、贮存、运输转移须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，在危废暂存间内妥善收集暂存，委托有资质单位转运处置。研发中若发现项目环评未识别出的危险废物，按危废管理规定处理处置。

5、落实环境风险事故防范措施。严格按照《报告表》要求落实环境风险防范措施，编制环境风险应急预案，报威海市生态环境保护综合执法支队文登区大队备案。落实各项环境应急管理措施及风险防范措施，防止污染事故发生。

6、建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按照有关规定自主组织竣工环保验收。

四、严格执行排污许可制度。建设项目发生实际排污行为之前应办理排污许可手续，建设项目无证排污或不按证排污的，根据环境保护设施验收条件有关规定，不得出具环境保护设施验收合格意见。

五、若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动，应按照有关法律法规规定，重新报批环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当将环境影响评价文件报我局重新审核。

六、本项目的日常监管由威海市生态环境保护综合执法支队文登区大队负责。

七、威海南海新区污水排海工程未建成验收前，本项目不得投产。

经办人（签字）：                                 （公 章）
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