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《威海长和光导科技有限公司年产1000吨高纯度光纤预制棒智能制造项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，依据环评结论，批复如下：

一、该项目位于威海市文登区龙山办龙威路3号。项目占地面积5555m2，总建筑面积约7875m2，购置生产、试验、检测设备及智能制造系统等设备约350台（套）。项目建成后，年可生产高纯度光纤预制棒1000吨。项目总投资100000万元，其中环保投资5050万元。

该项目环境影响报告表由山东华瑞环保咨询有限公司编写，符合生态环境部《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》及配套文件的要求。根据环评结论，项目已在山东省投资项目在线审批监管平台备案（项目代码：2601-371003-89-01-465400），项目符合国家产业政策，符合威海市生态环境分区管控要求，选址符合相关规划要求。在全面落实报告表提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。从环境保护的角度分析，原则同意报告表的结论。
在项目的生产过程中，要全面落实报告表中提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

1、落实大气污染防治措施。项目母棒沉积、沉积外包层工序废气先经布袋除尘器处理，再与母棒烧结脱气、包层烧结脱气、废SiO2脱酸废气共同收集经4套“水洗+碱洗+碱洗”设施处理后，分别通过2根50m高排气筒排放，确保颗粒物有组织排放浓度达到《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准；氯化氢、氯气排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求。要加强废气无组织管控，确保厂界颗粒物、氯化氢及氯气无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，不对周围环境产生影响。

项目建成后颗粒物有组织排放总量要控制在3.336t/a以内。

2落实水污染防治措施。项目MVR蒸发器产生的冷凝水、纯水制备工序产生的浓排水、间接冷却水系统定期排水全部回收用作生产废气“水洗+碱洗+碱洗”设施的补水，生产废水不外排；生活废水要经化粪池收集后堆肥用于厂区绿化，不得外排。

3、落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，对主要噪声源采取减振、消声、隔音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，确保不对周围敏感目标产生明显影响。

4、落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用。废石英棒、废SiO2、固体盐、废纸类包装物、废塑料类包装物等一般固体废物要按照相关要求收集后外售综合利用；废除尘布袋、废反渗透膜等要由设备维护厂家回收处置。生活垃圾及未分类收集的废含油抹布由环卫部门定期清运。一般固体废物暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求。废润滑油、废液压油、废油桶等危险废物的收集、贮存、运输转移须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，在危废暂存间内妥善收集暂存后委托有危废资质单位进行安全处置。生产中若发现项目环评未识别出的危险废物，按危废管理规定处理处置。

5、落实环境风险事故防范措施。严格按照《报告表》要求落实环境风险防范措施，编制环境风险应急预案，报威海市生态环境保护综合执法支队文登区大队备案。落实各项环境应急管理措施及风险防范措施，防止污染事故发生。

6、建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。
三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按照有关规定自主组织竣工环保验收。

四、严格执行排污许可制度。建设项目发生实际排污行为之前应办理排污许可手续，建设项目无证排污或不按证排污的，根据环境保护设施验收条件有关规定，不得出具环境保护设施验收合格意见。
五、若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动，应按照有关法律法规规定，重新报批环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当将环境影响评价文件报我局重新审核。

六、本项目的日常监管由威海市生态环境保护综合执法支队文登区大队负责。
经办人（签字）：                                 （公 章）

审核人（签字）：                               年    月    日


