2026年文登区市政生活饮用水抽检结果公示

            （第二季度）

	抽检日期
	抽检地点
	检验项目
	检验结果

	2026.5.6
	米山水厂（出厂水）
	菌落总数、大肠埃希氏菌、总大肠菌群、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三卤甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、浑浊度、氟化物、氯化物、硫酸盐、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、臭和味、肉眼可见物、硝酸盐（以N计）、铝、铬（六价）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、硒、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、氰化物、PH、氯酸盐、游离氯
	合格

	2026.5.6
	磨山水厂（出厂水）
	
	合格

	2026.5.6
	城区七里中学监测点（末梢水）
	
	合格

	2026.5.6
	城区文城供电所监测点（末梢水）
	
	合格

	2026.5.6
	城区三里河变频泵站监测点（末梢水）
	
	合格

	2026.5.6
	城区审计局监测点（末梢水）
	
	合格

	2026.5.6
	城区文登疾控中心监测点（末梢水）
	
	合格

	2026.5.6
	城区文登纪律检查委员会监测点（末梢水）
	
	合格

	2026.5.6
	城区文登技师学院监测点（末梢水）
	
	合格

	2026.5.6
	城区义乌变频泵站监测点（末梢水）
	
	合格

	2026.5.6
	城区文登区政府监测点（末梢水）
	
	合格

	2026.5.6
	城区环境卫生管理所监测点（末梢水）
	
	合格

	2026.5.6
	城区金山管委监测点（末梢水）
	
	合格

	2026.5.6
	城区文登营政府监测点（末梢水）
	
	合格


